График работы

Карта

**Биотуалет Передвижной Пластиковый зеленый**

[](https://images.ua.prom.st/1079725033_w640_h640_ekonom_zelenaya_1.jpg)

[Биотуалет Передвижной Пластиковый зеленый, фото 2](https://images.ua.prom.st/1079725031_w640_h640_ad115e811e849535faaa43faba1b421b.jpg)[Биотуалет Передвижной Пластиковый зеленый, фото 3](https://images.ua.prom.st/1079725089_w640_h640_1032956.jpeg)

* В наличии
* Оптом и в розницу

**10 200 грн.**

Показать оптовые цены

[Биотуалет Передвижной Пластиковый зеленый](https://images.ua.prom.st/1079725033_w640_h640_ekonom_zelenaya_1.jpg)

**10 200 грн.**

В наличии**Биотуалет Передвижной Пластиковый зеленый**

[**Купить**](https://prom.ua/shopping_cart/add_item_immediately?source=company_site&product_id=MTIwNjc3MzQ4.7DjyLaBVgZmb1XjdQSmn64BL7i4)

**Туалет передвижной автономный (ТПА) служит для обеспечения соблюдения санитарных норм на строительстве, а также при проведении праздников, фестивалей, чемпионатов.**

* Габаритные размеры: ДxШxВ = 1150x1150x2350 мм
* Туалет передвижной автономный разработан и сконструирован лучшими специалистами.
* Дизайн туалетной кабины отвечает самым строгим современным требованиям. Поддон (основание) туалетной кабины изготовлен из высокопрочного полиэтилена, в отличие от других туалетных кабин с деревянными поддонами, что обеспечивает более легкую и прочную конструкцию, а также более длительную эксплуатацию.

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Основные | |
| Производитель | Альянс-Строй |
| Страна производитель | Украина |
| Вид оборудования | Туалетная кабина |
| Тип туалета | Химический (жидкостный) |
| Максимально допустимая нагрузка | 150(кг) |
| Материал корпуса биотуалета | Пластик |
| Объем нижнего бака | 250.0(л) |
| Минимальная рабочая температура | -50.0(град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0(град.) |
| Количество посещений для одного человека | 500 |
| Цвет | Голубой |
| Вес | 80.0(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |